ЛоЖкА лОжКа ЛоЖкА лОжКа ЛоЖкА лОжКа ЛоЖкА лОжКа ЛоЖкА лОжКа ЛоЖкА лОжКа ЛоЖкА

Длиннохвостая лошадка привезла нам каши сладкой.
Ждет лошадка у ворот, открывай пошире рот (ложка)

шейка

черенок (ручка)

черпак

Процесс изготовления
деревянной ложки
Предпочитали делать ложки из липы и осины. В этом процессе принимала участие вся семья. Мужчина раскалывал чурбан на баклуши (чурки). Затем за работу принимались дети, они обтесывали баклуши. Женщины скоблили ножом, ошкуривали и полировали.
При изготовлении ложек резчик использовал особый ложкарный топорик, рашпили, резцы, тесло и нож.
При всём многообразии форм и видов в конструкции ложки можно выделить общие детали: черпак ложки; черенок - ручка; шейка.

Ложки украшали не только росписью, но и резьбой. Мастер делал различные формы черенков ложек: витые, с прорезным орнаментом, с завершением черенка фигурками.

Перед росписью деревянные ложки проходили сложный путь подготовки. Сначала резное "белье" натирали жидким раствором глины, затем смазывали льняным маслом и другими составами, каждый раз просушивая. На ложку наносили серебряный порошок, после чего серебряную ложку расписывали, затем покрывали лаком, раскладывали на противни и, как пироги, сажали в жарочные шкафы. Изделия приобретали блеск, серебряные детали под лаком становились золотыми.

ЛоЖкА лОжКа ЛоЖкА лОжКа ЛоЖкА лОжКа ЛоЖкА лОжКа ЛоЖкА лОжКа ЛоЖкА лОжКа ЛоЖкА